## 附件1：广西物流职业技术学院打印机耗材及办公用电子易耗品采购项目采购要求

## 需求参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物品名称 | 型号/规格 | 意向品牌 | 单位 | 数量 |
| 速印机蜡纸 | 适用型号：理光DD3344CB4版纸 280mm\*70m | 质印 | 卷 | 25 |
| 速印机油墨 | 适用型号：理光DD3344C500ml/支 | 质印 | 支 | 25 |
| 速印机制版纸 | 适用型号：理光DD3344CB4版纸 280mm\*70m | 龙之印 | 卷 | 25 |
| 速印机油墨 | 适用型号：理想CV1855800ml/支 | 质印 | 支 | 25 |
| A4彩色一体机墨盒 | 适用型号：联想CM7120W黑色,A4打印页数1500张/支 | 格之格 | 支 | 60 |
| A4彩色一体机墨盒 | 适用型号：联想CM7120W青色,A4打印页数1000张/支 | 格之格 | 支 | 40 |
| A4彩色一体机墨盒 | 适用型号：联想CM7120W黄色,A4打印页数1000张/支 | 格之格 | 支 | 40 |
| A4彩色一体机墨盒 | 适用型号：联想CM7120W红色,A4打印页数1000张/支 | 格之格 | 支 | 40 |
| A4彩色一体机硒鼓 | 适用型号：联想CM7120W成像鼓 | 才进 | 支 | 30 |
| 5号电池 | 碱性5号电池,40节/盒电压 1.5V,容量2950mA | 京东京造 | 盒 | 50 |
| 7号电池 | 碱性7号电池,40节/盒电压 1.5V,容量1250mA | 京东京造 | 盒 | 10 |
| 显示器电源适配器 | 输入电压：AC100-240V 50/60HZ,输出电压：19 V输出电流：1-3.42A 通用， 电压精度：±5%（空载）,DC接口：5.5\*2.5 | 国产 | 个 | 20 |
| 云终端电源适配器 | 型号：ADS-25FSG-12 12024GPCN,输入电压：AC100-240V 50/60HZ输出电压：12 V,输出电流：2.0A,DC接口：5.5\*2.1 | 欧陆通 | 个 | 50 |
| 无线路由器 | 型号：普联TL-WDR5620千兆版 | 普联 | 台 | 10 |
| 交换机 | 型号：普联TL-SG1005D | 普联 | 台 | 20 |
| HDMI线缆 | HDMI线2.0版,线缆长度2米 | 绿联 | 根 | 20 |
| VGA线缆 | 品名：VGA公对公连接线,线长：1.5米,线径：8mm,外被材质：PVC接口材质：镀金 | 绿联 | 根 | 50 |
| A4打印机碳粉 | 适合打印机型号：兄弟DCP-B7530DN;联想M7626DNA;联想M7615DNA;联想M100D净含量：70g,颜色：黑色 | 科思顿 | 瓶 | 100 |
| A3打印机碳粉 | 型号：TN120H原装粉盒净含量：281.5g,印量：12000页,颜色：黑色 | 柯尼卡美能达 | 支 | 20 |
| 寻线仪（高端） | 型号：NF-8506,多功能测试：Ping测试、POE测试、IP搜索、寻线\对线\长度测试 | 精明鼠 | 台 | 1 |
| 寻线仪 | 型号：DWT60B | 德力西 | 台 | 2 |
| 电烙铁 | 型号：SBK936B,功率：65W | BaKon白光 | 台 | 1 |
| Type-C转接头 | 品名：Type-c转USB转接头,接口类型：Type-c公投、USB母头,接口材质：镀镍,外壳材质：铝合金 | 绿联 | 个 | 20 |
| 笔记本电脑充电线 | 功率：65W,类型：线充套装,快充协议：PD协议 | 京东京造 | 个 | 10 |
| 桌面音响 | 型号：漫步者R1700BT+ | 漫步者 | 台 | 7 |
| 固态硬盘 | 型号：铠侠RC20NVMe协议：PCIe 3.0NVMe读速：3000-3999MB/s,容量：1TB,接口：M.2接口(NVMe协议) | 铠侠 | 块 | 60 |
| NVMe转接卡 | 型号：佳翼SK1双硬盘插槽,支持硬盘：M.2 NVME 4.0向下兼容3.0 全速M.2 Gen3扩展卡 支持插槽：PCIeX1/X4/X8/X16 | 佳翼 | 块 | 50 |
| DVD+RW 空白光盘/刻录盘 | 联想（Lenovo）DVD+RW可擦写，单片盒装 | 联想 | 张 | 100 |
| ★所提供商品必须满足以上需求参数的要求。 |

## 二、商务要求条款

|  |  |
| --- | --- |
| ★质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除每项货物特别注明外，其余质保期不少于一年（若厂家免费质保期超过一年的，按厂家规定执行），其他设备按照商务要求提供保修。质保期内故障免费上门维修及更换配件。 |
| ★交付时间及地点 | 1. 交付时间：成交供应商在采购合同签订后7个工作日内完成所有商品供货，并根据采购人约定时间安排人员上门安装调试。
2. 不接受邮寄商品到交货地点的供货方式。

3、交货地点：广西贵港市采购人指定地点。 |
| ★服务标准、服务效率、售后服务要求 | 1、需送货上门，并安排技术人员到现场进行免费安装、调试，确保采购人能正常使用设备，所产生的费用由供应商承担。2、出现问题成交供应商必须在30分钟内做出响应，1小时到达现场，在24小时内解决。 |
| ★付款条件 | 1、付款方式：通过项目验收后15个工作日内支付合同金额的100%货款。2、成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：（1）项目验收合格后供持正式发票、验收联审表、合同自行到采购人处结算，采购人凭供应商提供资料支付全部款项。（2）本合同使用货币为人民币。 |
| ★报价要求 | 报价含货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试的各种费用、施工配合费和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和及采购文件所要求的相关服务以及合同所示全部责任、义务和一般风险等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费，对采购的全部货物进行完整唯一报价。 |
| ★其他要求 | 1、要求竞标货物是全新的、完整、未使用过的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。设备必须为符合国家有关质量安全标准的合格产品。产品零部件、配件、包装及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的合格产品。2、本项目所有货物均严格按签订的采购合同、供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求的验收不合格，并按相关法律法规进行处理。 |
| 项目验收要求 | 1、货物到货后，由成交供应商提出书面申请，经采购人项目负责部门确认签字后由其组织验收小组按采购文件、成交供应商相应文件、合同对供应商完成项目进行现场验收，验收合格则进入报账流程，验收不合格则供应商整改后再验收，直到合格。2、采购人应在货到指定地点之日起3个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时供应商必须在现场。3、成交供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。4、成交供应商应提供完备的技术资料和合格证等，若需要派遣专业技术人员进行现场安装调试的则必须安排专业人员到场服务。验收合格条件如下：①货物品种、规格、数量、技术参数以及品牌、制造商等与采购文件或合同一致，性能指标、功能参数达到规定的标准。②货物技术资料、合格证等资料齐全。③在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。 |
| 注意：以上标注“★”号条款供应商必须全部满足，缺一不可。无法满足的，当无效报价处理。 |